**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

**Liofilizator**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROIZVOĐAČA** |  |
| **TIP/MODEL** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minimalni tehnički uvjeti** | **Ponuđene tehničke značajke (ispunjava ponuditelj)** | | |
| *U ovu kolonu upisuje se odgovor:*  ***DA*** *ili* ***NE*** | *U ovu kolonu upisuje se točan podatak* | *Referenca na broj stranice kataloga/brošure ili neki drugi alternativni dokaz kojim ponuditelj može dokazati iskazane vrijednosti* |
|  |  |  |  |
| Pogodan za liofilizaciju pčelinjih proizvoda (pčelinja pelud / pčelinji kruh, propolis i dr.) |  | *\*nije potrebno ispuniti* | *\*nije potrebno ispuniti* |
| Liofilizator sa svim dijelovima potrebnim za potpuno uvođenje u funkciju / rad i namjenu (vakuumska pumpa, itd.) |  |  |  |
| Temperatura: između -50 i -60 °C (minimalna tempratura -50 °C, maksimalna temperatura -60 °C) |  |  |  |
| Kapacitet: 2,5 L (maksimalno 4 L) |  |  |  |
| Komora za uzorke sa 2 (minimalno) do 5 (maksimalno) polica / pladnjeva za uzorke (komora pogodna za liofilizaciju uzoraka koja će se provoditi u staklenim posudama za uzorke s twist off čepom, 25 mL) |  |  |  |
| Postolje / stalak za Eppendorf tubice (volumen: 2 mL; promjer: 10 mm; visina: 42 mm) i/ili krio tubice (volumen: 2 mL; promjer: 12 mm; visina: 46 mm) |  |  |  |
| Dimenzije liofilizatora: duljina (D) – ne više od 67 cm; visina (V) – ne više od 60 cm (ne uključujući komoru za uzorke); širina (Š) – ne više od 45 cm |  |  |  |
| Jamstvo na proizvod: minimalno 12 mjeseci |  |  |  |

Mjesto i datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Ponuditelj

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_